**说明**

为了实现智能集卡队列行驶功能，保持队列行驶场景下FMS系统与智能集卡的正常交互，因此调整proto文件，增加队列行驶场景下的交互指令

**改动：**

1. 增加VehicleFleetProto.proto文件。内部包含队列行驶场景的通信指令。
2. 调整DataMessageProto.proto文件，增加队列行驶指令所对应的消息头。

